Пояснительная записка

Схемы разработаны инженерами ООО «Сибэкоэксперт», в соответствии с действующими нормативными документами:

· СНиП 2.05.02-85 Строительные нормы и правила. Автомобильные дороги;

· ГОСТ Р 52290–2004 с изменениями 2014г. Знаки дорожные. Общие технические условия;
· ГОСТ Р 52289–2004 с изменениями 2014г. Технические средства организации движения. Правила применения;

· ГОСТ Р 51256-2011 с изменениями 2014г. Государственный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования;
· ГОСТ Р 50970-2011 Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения;
· ГОСТ Р 50971-2011 Государственный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Световозвращающие дорожные. Общие технические требования. Правила применения;
· ГОСТ Р 50597-93 Группа Д22. Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

· ВСН 25-86 Минавтодор РСФСР. Ведомственные строительные нормы. Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах;

· СниП 23–05–95. Естественное и искусственное освещение;
· ГОСТ Р 52282-2004 с изменениями 2014г. «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры»;
· Федеральный закон от «10» января 1995 г. № 196-ФЗ с изменениями 2014г. «О безопасности дорожного движения» ;

· ГОСТ 25695-91*  «Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры»;
· ГОСТ 25459-82   Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия;
· Письмо Федерального дорожного агентства «Об учете при проектировании информационного письма ДОБДД МВД России» от 27.01.2006 № 01-28/358-ис; 

· Порядок разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах. Москва, 2006 г.

       
Состав полевых работ:

1. Визуальный осмотр обследуемого участка дороги;

2. Проезд по оси дороги с GPS приемником;

3. Фиксирование основных геометрических параметров автомобильной дороги: радиусы кривых в плане, ширина проезжей части, высота насыпи с указанием пикетажного положения;

4. Обследование искусственных сооружений:

· мосты: местоположение, тип, протяженность и габариты;  

· трубы: наличие.

5.  Оценка обустройства и оборудования дороги:

· километровые знаки и сигнальные столбики;

·  дорожные знаки – их дислокация, состояние и соответствие нормам;

·  ограждения – их конструкция, место расположения, протяженность;

·  примыкания, пересечения с автомобильными и железными дорогами, их тип, местоположение;

· автобусные остановки и павильоны, площадки отдыха, площадки для остановки и стоянки автомобилей.

Состав камеральных работ:

Обработка материалов обследования, проектирование схем дислокации дорожных знаков, разметки, определение местоположения ограждений и направляющих устройств, опор освещения, пешеходных тротуаров и представление их в графическом и табличном виде.

 Схемы дислокации выполнены на листах формата А3. На каждом листе представлен участок автомобильной дороги в линейном масштабе 1:3000. Схемы развязок и сложных пересечений представлены на отдельных листах. 

